

**Lampe de Bureau SBR Flex**

Allumage/Extinction : Branchez l'adaptateur et appuyez sur le bouton d'alimentation , les LED s'allumeront. Appuyez à nouveau sur ce bouton et les lumières s'éteindront.

La lampe conserve les réglages tant que l'adaptateur est branché.

Minuteur : Appuyez sur le bouton tactile , le voyant LED rouge s'allume. Cela signifie que l'éclairage s'éteindra automatiquement après 30 minutes. Appuyez à nouveau sur ce bouton et le voyant devient vert. Cela signifie que l'éclairage s'éteindra automatiquement après 60 minutes. Appuyez une troisième fois sur ce bouton pour désactiver la fonction de minuterie.

Couleur de la Lumière : Pour changer la couleur de la lumière, appuyez sur ce bouton : 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K.

Variation : Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur les points. Les LED deviendront plus lumineuses. Faire glisser de droite à gauche rendra l'éclairage plus faible. Vous pouvez ajuster la luminosité en 7 étapes de 10% à 100%.

À l'arrière, près de la prise de l'adaptateur, se trouve la connexion USB. Vous pouvez y charger, par exemple, votre smartphone ou votre batterie externe. Sortie : 5V 2.1A.

   

 High CRI Eye protection 5 Modes CCT 7 Levels Dimming

    

 Auto-timer Touch Control Quick-Charge Multi-angle

Spécifications :

Puissance : 12W

Lumen : 600

Lux à 30 cm : 1200

IRC : 90+

Variation : 7 étapes

Kelvin : 3000-6000K

Entrée : 100240V 50/60Hz 1,5A max

Sortie : 12V⎓1A

Sortie USB : 5V⎓2.1A

Température : -20°C40°C

Poids : 1,2 Kg

**Important pour une utilisation sûre !**

- Cette lampe ne peut être utilisée qu'à l'intérieur

- Température ambiante de -5°C à 40°C

- Humidité +- 95%

- Ne jamais démonter la lampe ou regarder directement dans les LED.

- Puissance : 12W

Si la lampe est endommagée, elle ne doit être réparée que par le fabricant ou une personne qualifiée de manière similaire pour éviter tout danger.