Handleiding SBR To Go 

Deze is LED bureaulamplamp is zeer geschikt voor thuis, op het werk, tijdens een workshop of bij andere activiteiten.

Lees voor het gebruik van de SBR To Go eerst deze handleiding.

1: Hoe te gebruiken:

Schuif de schakelaar onderaan de voet naar ON.

2: Opladen:

Steek de micro usb kabel achterin de SBR to Go lamp. Het usb uiteinde kan ik een laptop of usb adapter worden geplaatsen. Als de lamp aan het opladen is, brand een klein rood lampje onder de micro usb aansluiting. Wanneer de accu vol is gaat het rode lampje uit.

Aan de achterzijde zit een touchknop, hiermee kan het nachtlampje aan en uit worden gezet.

Aan/uit zetten

De lamp kan worden aangezet door 1x op de grote aan/uit knop aan de voorzijde van de lamp te drukken.

3: Lichtkleur

Druk nogmaals op de aan/uit schakelaar en de lichtkleur veranderd.

Druk 1st keer: LED CCT is 6000k (daglicht)

Druk 2de keer: LED CCT is 4500k

Druk 3de keer: LED CCT is 2700k

4: Dimmen

Wilt in het licht dimmen? Houd dan de aan/uit knop ingedrukt. Het licht zal zwakker gaan branden. Laat de knop los en houdt de aan/uitknop nogmaals is en het licht zal feller gaan branden.

5: Belangrijk voor veilig gebruik

- Alleen binnen te gebruiken

- Omgevingstemperatuur -5C tot 40C

- Vochtigheidsgraad +-95%

- Haal de lamp nooit uit elkaar en kijk niet direct in de led verlichting.

- Power: 5W

6: Indien de lamp beschadigd is, mag deze uitsluitend gerepareerd worden door de fabrikant of een soortgelijke gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Tot slot, veel plezier van deze mooie daglicht lamp!