Handleiding SBR Deluxe 

Deze is LED bureaulamplamp is zeer geschikt voor thuis, op het werk, tijdens een workshop of bij andere activiteiten.

Lees voor het gebruik van de Ledlamp eerst deze handleiding.

1: Hoe te gebruiken:

Klem de tafelklem aan de zijkant van uw bureau. Steek de pin van de arm in het gat in de beugel. Sluit de adapter op de lamp aan.

2: Aan en uitzetten:

De lamp kan worden aangezet door 1x op de aan/uit knop te drukken. Druk 2x achter elkaar om de lamp uit te zetten.

3: Lichtkleur

Druk op de aan/uit schakelaar

Druk 1st keer: LED CCT is 3000k

Druk 2de keer: LED CCT is 4500k

Druk 3de keer: LED CCT is 6000k (daglicht)

Belangrijk: na elke CCT omschakeling 3 seconden pauzeren.

4: Dimmen

Wilt in het licht dimmen? Houd dan de aan/uit knop ingedrukt. Het licht zal feller gaan branden. Laat de knop los en houdt de aan/uitknop nogmaals is en het licht zal zwakker gaan branden.

5: Belangrijk voor veilig gebruik

- Alleen binnen te gebruiken

- Omgevingstemperatuur -5C tot 40C

- Vochtigheidsgraad +-95%

- Haal de lamp nooit uit elkaar

Parameter:

- Voltage: 100-240V 50/60Hz

- Power: 24W (182st SMD LED)

6: Indien de externe flexibele kabel van deze lamp beschadigd is, mag deze uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of een soortgelijke gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Tot slot, veel plezier van deze mooie daglicht lamp!